**Table 1**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tube Voltage (kV)** | **Tube Current (mA)** | **CTDIvol (mGy)** | **DLP (mGy.cm)** | **SSDE (mGy)** |
| 80 | 225 | 4.8 | 238+/-12 | 5.4+/-0.6 |
| 120 | 100 | 6.3 | 316+/-16 | 7.1+/-0.8 |
| 100 | 225 | 8.9 | 447+/-23 | 10+/-1.2 |
| 120 | 200 | 12.6 | 631+/-33 | 14.2+/-1.6 |